1. 控制页面：
2. 启动脚本

限定次数=1

继电器状态="落下"

继电器延时="3000ms"

1. 循环脚本

IF 通讯状态=0 THEN

通讯状态显示="通讯正常"

ELSE

通讯状态显示="通讯中断"

ENDIF

IF 吸合试验=1 THEN

IF 吸合=0 THEN

SS="8"

吸合=1

继电器生命=继电器生命+1

ELSE

SS="9"

吸合=0

ENDIF

次数=次数+1

ENDIF

IF 延时试验=1 THEN

IF 执行时间<延时时间 THEN

SS="9"

执行时间=执行时间+1

ELSE

SS="8"

延时试验=0

延时时间=0

执行时间=0

继电器生命=继电器生命+1

ENDIF

ENDIF

显示次数=次数/2

IF 次数=限定次数\*2 THEN

吸合试验=0

次数=0

ENDIF

1. 历史记录页面：

1、循环脚本

窗口2.控件4.Refresh( )